구 분	수중 발파용 구조 체	기존 수중 발파	겔 발파
공 법 개 요	수중에서 완전수밀이 가능한 구조체를 이용하여 바지선 상부에서 천공 후 케이싱을 사용하여 장약 후 발파하는 수중 발파 방법	바지선 상부나 수중에서 잠수부가 천공을 실시한 후 수중에서 잠수부를 투입하여 장약 후 발파하는 방법	바지선 상부나 수중에서 잠수부가 천공을 실시한 후 수중에서 잠수부를 투입하여 겔+폭약을 장약하는 방법
시 공 순 서	수중발파용 구조체 제작⇨바지선 상부에서 천공⇨바지선 상부에서 케이싱을 통해 장약⇨발파	바지선 또는 수중에서 잠수부 천공⇨잠수부 에 의한 장약⇨발파	바지선 또는 수중에서 잠수부 천공⇨잠수부 에 의한 장약⇨발파
공 법 특 징	1. 바지선 상부에서 완전수밀이 가능하도록 한 장약 구조체를 이용하여 장약을 하기 때문에 폭약의 사압현상이 방지되어 기존 수중발파공법에서 사용하던 고성능 폭약을 사용하지 않고 노천발파에서 주로 사용하는 에멀전법 폭약 및 ANFO폭약을 사용 가능 2. 장약 작업을 잠수부에 의존하지 않음 바지선 상부에서 케이싱을 통하여 직접 장약 가능	수중현수발파, 수중부착발파, 수중천공발파방법 등이 있고 잠수부를 투입후 장약 후 발파 실시	기존 수중발파방법에 폭약+겔 장약 ◈견적 금액 변동 폭이 큼(특허 제품) ◈폭발 강도 증진의 윤활재가 아닌 진동/소음 에 대한 윤활 재 ◈포장 파손 시 대책 ,윤활 재 기능에 대한 정량적 자료 부재
장 점	1. 수중상황에 영향을 받지 않음 2. 완전수밀이 가능한 구조체를 사용하여 케이싱을 통하여 장약을 실시⇒잠수부가 필요하지 않음 3. 물로부터 완전한 수밀이 가능한 구조체를 사용하기 때문에 노천발파시 사용 가능한 에멀젼폭약 및 ANFO폭약 사용 가능⇒경제성 및 안정성이 기존 수중발파방법에 향상	기존부터 주로 사용되는 공법이므로 숙련된 잠수부가 필요	기존 수중 발파 방법과 동일
단점		1. 잠수부의 투입으로 천공 및 장약 작업시 잠수부가 위험에 노출될 가능성이 높음 2. 잠수부의 투입으로 수중 상황 등에 따른 작업 시간의 한계 및 일일 작업 시간 제한	기존 수중 발파 방법과 동일

구 분		수중 발파용 구조 체	기존 수중 발파	겔 발파
사용가능폭약	다이너마이트	○	○	○
	에멀젼폭약	○ (완전수밀가능한 구조체를 사용하여 장약하기 때문에 노천발파와 거의 유사한 환경을 제공할 수 있다. 따라서 폭약 종류와 무관하게 장약 가능 )	×	×
	A N F O 폭 약	○ (완전수밀가능한 구조체를 사용하여 장약하기 때문에 노천발파와 거의 유사한 환경을 제공할 수 있다. 따라서 폭약 종류와 무관하게 장약 가능 )	×	×
잠수부 투입여부		× (케이싱을 통해 바지선 상부에서 장약 가능하기 때문에 잠수부가 필요 없음)	○	○
단가		177,000(만수위 17m 기준)	235,000	183,000